### Umriss-Stile

Der Umriss-Inspektor bietet verschiedene Umriss-Stile, die Sie über das entsprechende Pop-up-Menü auswählen können.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass die aktuell eingestellten Parameter eines Umriss-Stils durch Standardparameter überschrieben werden, wenn Sie einen anderen Umriss-Stil aus dem Pop-up-Menü wählen. Wenn Sie also einen zuvor definierten Umriss-Stil wiederherstellen wollen, nutzen Sie bitte die Widerrufen-Funktion aus dem Bearbeiten-Menü.

Standard-Stil

  Standardmäßig ist der Standard-Stil eingestellt, zu dem der Umriss-Inspektor verschiedenste, im vorigen Abschnitt erklärte Standard-Umrissparameter anbietet. Die anderen Umriss-Stile bieten weitere Umrissparameter, die nachfolgend detailliert beschrieben werden.

Bemaßungslinie

  Mit diesem Umriss-Stil können Sie die aus technischen Zeichnungen bekannten Bemaßungslinien erzeugen.

  Hier kommen zu den Standard-Umrissparametern folgende Möglichkeiten hinzu:

  Bemaßung | Sie können wählen, ob die Beschriftung zur Bemaßung über, auf oder unter der Linie stehen oder ob auf eine Bemaßung verzichtet werden soll.
  Einheiten | Hier können Sie festlegen, in welcher der verfügbaren Maßeinheiten die Bemaßung beschriftet werden soll.
  Einheit einblenden | Diese Option blendet in der Beschriftung zu den Bemaßungszahlen die gewählte Einheit (in abgekürzter Form) mit ein.
  Abweichung einblenden | Nutzen Sie diese Option, wenn die Bemaßung bestimmte Abweichungen mit dokumentieren soll.
  Textstil | Hier legen Sie den Textstil fest, der für die Beschriftung der Bemaßung verwendet werden soll. Falls kein geeigneter Textstil verfügbar ist, definieren Sie bitte einen entsprechenden Textstil im Textstil-Inspektor.

Rau

  Dieser Umriss-Stil entspricht dem normalen Standard-Stil, doch wird hier keine saubere, gerade Umriss-Linie gezeichnet, sondern eine raue Linie, deren Rauheit Sie mit dem entsprechenden Parameter festlegen können.

Zickzack

  Mit diesem Umriss-Stil erzeugen Sie eine Zickzack-Linie, die drei weitere Parameter mitbringt:

  Wellenlänge | Legen Sie hier fest, wie weit die Zickzack-Wellen auseinanderliegen sollen.
  Amplitude | Die Höhe der Zickzack-Wellen legen Sie mit diesem Parameter fest.
  Verteilen | Die Form der Wellenberge können Sie über diesen Parameter von ganz spitzen Zickzack-Wellen bis hin zu stark überlagerten, geschwungenen Wellenformen modifizieren.

Pfadtext

  Tipp: Wie Sie Pfadtext setzen

  Dieser mächtige Umriss-Stil ist dazu da, beliebigen Text entlang beliebiger Pfade zu formen. Wenn Sie z.B. Rundsatz, Text auf einer Wellenlinie oder Pfadtext entlang einer Formenlinie benötigen, ist dies das richtige Werkzeug.

  Die hierfür nötigen Parameter sind:

  Platzieren | Legen Sie hier fest, ob der Pfadtext über, auf oder unter der Linie stehen soll.
  Offset | Mit diesem Schieberegler können Sie die Position des Texts relativ zum Umrisspfad festlegen.
  Layout | Hier haben Sie die Möglichkeit, den Text Am Pfad entlang oder Am umgekehrten Pfad entlang zu positionieren. Da das Ergebnis stark vom gewählten Umrisspfad abhängt, kommen Sie hier, wie so oft, durch Ausprobieren rasch zum gewünschten Ergebnis.
  Textstil | Hier legen Sie den Textstil fest, der für den Pfadtext verwendet werden soll. Falls kein geeigneter Textstil verfügbar ist, definieren Sie bitte einen entsprechenden Textstil im Textstil-Inspektor.
  Ausrichtung | Hier finden Sie die üblichen Buttons für linksbündig, zentriert, Blocksatz und rechtsbündig.
  Text | Geben Sie den gewünschten Text bitte in diesem Feld ein. Beachten Sie, dass im Textfeld weitere Formatierungen nicht möglich sind, da nur der reine Text beachtet wird. Falls der Pfad zu kurz ist, wird überschüssiger Text in der Pfadtext-Ausgabe abgeschnitten.

  Hinweis: Falls Sie reinen Pfadtext ohne sichtbaren Umrisspfad setzen möchten, schalten Sie einfach oben im Umriss-Inspektor die Option Linie zeichnen aus.

Pfadverzierung

  Dieser Umriss-Stil nutzt den Umrisspfad, um daran entlang grafische Elemente zu verteilen. Daher finden Sie hier auch keine der üblichen Umrissparameter. Die Umrisslinie selbst wird hier grundsätzlich nur als Hilfslinie gezeichnet. Dazu muss im Ansicht-Menü die Option Rahmen-Hilfslinien einblenden eingeschaltet sein.

  Stattdessen finden Sie hier folgende Umrissparameter:

  Abstand | Hier legen Sie fest, in welchem Abstand zueinander das Grafikelement auf dem selektierten Umrisspfad wiederholt wird.
  Größe | Die Größe aller Kopien des Grafikelements auf dem Umrisspfad legen Sie hier fest.
  Offset | Hier können Sie den Offset des ersten Grafikelements zum Anfang des Umrisspfads einstellen.
  Anstieg | Mit diesem Schieberegler können Sie vom Anfang und Ende des Umrisspfads aus die Elemente größer werden lassen, bis sie in der Mitte des Pfads die vorgegebene Größe erreichen.
  Auf Pfadkurven drehen | Wenn diese Option angehakt ist, werden alle Grafikelemente so gedreht, dass sie dem Pfadverlauf folgen. Wenn die Option nicht genutzt wird, bleiben die Grafikelemente entlang des Umrisspfads ungedreht, so wie sie im Grafikelement-Feld dargestellt werden.
  Grafikelement-Feld | In diesem Feld wird das von Ihnen gewählte Grafikelement für diesen Umrisspfad dargestellt. Das Feld kann nicht direkt durch Ziehen und Fallenlassen von Grafikelementen gefüllt werden. Kopieren Sie das gewünschte Element stattdessen in die Zwischenablage.
  Von der Zwischenablage holen | Wenn Sie ein Grafikelement in die Zwischenablage kopiert haben, holen Sie es mit diesem Button in das Grafikelement-Feld.
  Löschen | Um das aktuelle Grafikelement im Grafikelement-Feld zu löschen, klicken Sie bitte diesen Button an.