### Tah rámečku

Kreslit tah

  Zakřížkováním tohoto políčka se zapne vykreslování obrysu. U některých typů rámečků není tento přepínač standardně aktivován (např. textové rámečky), lze jej ale kdykoliv zapnout. Jestli se bude vykreslovat i samotný tvar, závisí na nastavení v sekci Tvar rámečkové paletky.

Tah je maska

  Tímto přepínačem se dají aktivovat elegantní maskovací metody iCalamusu. Teprve je-li zapnutý (políčko zakřížkované), použije se l maskování i obrys. Podle nastavení a počtu cest může se přidat k vnitřnímu maskování.

  U objektů se dvěma vektorovými cestami se přepínačem zcela vpravo určí, jestli má být skrz vnitřní konturu vidět, nebo jestli se nakreslí jen jako čára.

Tloušťka tahu

  Zde můžete číselně nebo myší posuvným regulátorem nastavit tloušťku obrysové linky.

Styl čáry

  V roletce zcela vlevo můžete určit styl čáry. Na výběr je od plné čáry přes tečkovanou a čárkovanou až po kombinované styly.

  V menu vpravo od něj se dá vybrat, jaká mají být zakončení jednotlivých částí přerušovaných čar.

  V další roletce se vybere jak mají být zobrazovány rohy. Na výběr jsou rohy hranaté, kulaté a useknuté.

Koncům řádek

  Začátek a konec čáry mlůžete opatřit symbolem, například když chcete vytvořit šipku nebo kreslit elektrická schémata.

  Vlevo určíte velikost a typ symbolu pro začátek čáry, vpravo pro její konec.

Parametry přechodové výplně

  Tato skupina parametrů je volitelná, pokud se tahu rámečku v paletce barev přiřadí přechodová barva. Pak můžete nastavit, jak se má přechodová barva vykreslovat. Nastavit se dá úhel přechodu a lineární, nebo kruhový přechod.

- Outline styles